**Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Наименование мероприятий  Применяемые технологии, оборудования и материалы |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **2017 год** |  |
| 1.1 | ул. Заречная, д.2 | - рациональное использование тепловой энергии;  - экономия потребления энергии в системе отопления. | Замена изоляции верхней разводки системы отопления трубопроводов.  Современные теплоизоляционные материалы в виде цилиндров, трубок, скорлуп. |
| 1.2 | ул. Заречная, д.4 |
| 1.3 | ул. Заречная, д.10 |
| 1.4  1.5  1.6 | ул. Заречная, д.12  ул. Заречная, д. 14  ул. Заречная, д. 16 |
| 2.1 | ул. П.Пасечника, д. 11 корп. 1 | - рациональное использования тепловой энергии. | Утепление чердачного перекрытия |
| 2.2 | ул.Красносельское ш., д.44 | - снижение утечек воды;  - рациональное использование тепловой энергии;  - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС. | Замена розлива ЦО.  Современные трубопроводы, запорная арматура.  Замена розлива ГВС  Современные трубопроводы, запорная арматура |
| 2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6 | ул.Красносельское ш., д.46/3  ул.Красногородская, д. 19 к. 2. Гатчинсое ш.,, д. 11  ул.Красногородская, д. 15  ул. Октябрьская, д. 15  ул. Пасечника, д.11 корп. 2  ул. Пасечника, д.16  ул. Коммунаров, д. 116 корп. 1  ул. Коммунаров, д. 118 корп. 1  ул. П.Пасечника, д. 20  ул. Коммунаров, д. 114  ул. Коммунаров, д. 122  ул. Нарвская, д. 8 корп.2 |
| 4.1 | ул. Школьная, д.43 | - уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего эффекта от их использования. | Установка светильников на л/к с автоматическими выключателями.  Светильники с датчиками движения присутствия. |
| 4.2 | ул.Нарвская, д.12 |
| 4.3 | ул.П.Пасечника д.20 |
| 4.4 | Гатчинское ш., д.12, корп.2 |
| 4.5 | ул. П.Пасечника, д.11, корп.1 |
| 4.6 | ул. П.Пасечника, д.8, корп.2 |
| 4.7  4.8  4.9 | Гатчинсое ш.,, д. 11  ул.Нарвская, д.6  Гатчинское ш., д.13, корп.1 |
| 5.1 | Кингисеппское ш., д.6 | - достижение высоких показателей по сопротивлению теплопередаче, снижению шума;  - увеличение срока службы окон. | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля выполняется подрядными организациями.  Основные комплектующие детали: ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы. |
| 5.2 | ул.Нарвская, д.6 |
| 5.3 | ул.Нарвская, д.10 |
| 5.4 | Ул.Коммунаров, д. 124 |
| 5.5 | Кингисеппское ш., д.10, корп.3 |
| 5.6 | ул.Красногородская, д.19, корп.3 |
| 5.7 | Гатчинское ш., д.13, корп.2 |
| 5.8 | Красносельское ш., д. 42 |
| 5.9 | Кингисеппское ш., д.10, корп.3 |
| 5.10 | Гатчинское, ш.11 |
| 5.11 | Красносельское ш., д. 36 |
| 5.12 | Красносельское ш., д. 38 |
| 5.13 | ул. П.Пасечника, д.5, корп.2 |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, д. 17 |  |  |

**Перечень планируемых мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Наименование мероприятий  Применяемые технологии, оборудования и материалы |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **2018 год** |  |
| 1.1 | Ул. Коммунаров, д. 116 корп.2  Ул. П.Пасечника, д. 1 к. 3  Ул. Школьная, д. 43  Ул. Коммунаров, д. 114  Ул. Коммунаров, д. 118 корп.2 | - рациональное использование тепловой энергии;  -экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Замена запорной арматуры.  Современная запорная арматура. |
|  |  |  |  |
| 2.1 | ул.Красногородская, д. 15 | - рациональное использования тепловой энергии. | Замена и ремонт изоляции трубопроводов.  Современные теплоизоляционные материалы в виде цилиндров, скорлуп, трубок. |
| 2.2 |  |
| 2.3 | Красносельское ш., д.46 к. 4 | - снижение утечек воды;  - рациональное использование тепловой энергии;  - экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС;  -увеличение срока эксплуатации трубопроводов. | Замена розлива ГВС.  Современные трубопроводы, запорная арматура.  Замена розлива ЦО |
| 2.4 | Красносельское ш., д.46 к.4 Ул. Коммунаров, д. 118  Красносельское ш., д.44  Ул. Коммунаров, д. 124 |
| 4.1 | Гатчинское ш., д.7, корп.2 | - уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего эффекта от их использования. | Установка светильников на л/к с автоматическими выключателями.  Светильники с датчиками движения присутствия. |
| 4.2 | Гатчинское ш., д.9, корп.1 |
| 4.3 | Гатчинское ш., д.8, корп.1 |
| 4.4 | ул.Октябрьская, д.15 |
| 4.5 | ул.Коммунаров, д.122, корп.1 |
| 4.6 | ул.Коммунаров, д.118, корп.1 |
| 4.7 | Ул. Коммунаров, д. 118 |
| 5.1 | ул.Октябрьская, д.17 | - достижение высоких показателей по сопротивлению теплопередаче, снижению шума;  - увеличение срока службы окон. | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля выполняется подрядными организациями.  Основные комплектующие детали: ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы. |
| 5.2 | ул.П.Пасечника д.6 |
| 5.3 | ул.П.Пасечника, д.11, корп.3 |
| 5.4 | ул.Коммунаров, д.124 |
| 5.5 | Красносельское ш., д. 46 |
| 5.6 | ул.Нарвская, д.10 |
| 5.7 | Кингисеппское ш., д.10 к. 2 |
| 5.8 | ул.П.Пасечника, д.5, корп.1 |
| 5.9 | Кингисеппское ш., д.6 |
| 5.10 | ул.Нарвская, д.8 к. 1 |
| 5.11 | ул.Нарвская, д.6 |
| 5.12  5.13  5.14 | Кингисеппское ш., д.8  Ул. Нарвская, д. 12  Ул. Нарвская, д. 8 к. 2 |