**Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Наименование мероприятийПрименяемые технологии, оборудования и материалы |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **2017 год** |  |
| 1.1 | ул. Заречная, д.2 | - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления энергии в системе отопления. | Замена изоляции верхней разводки системы отопления трубопроводов.Современные теплоизоляционные материалы в виде цилиндров, трубок, скорлуп. |
| 1.2 | ул. Заречная, д.4 |
| 1.3 | ул. Заречная, д.10 |
| 1.41.51.6 | ул. Заречная, д.12ул. Заречная, д. 14ул. Заречная, д. 16 |
| 2.1 | ул. П.Пасечника, д. 11 корп. 1 | - рациональное использования тепловой энергии.  | Утепление чердачного перекрытия |
| 2.2 | ул.Красносельское ш., д.44 | - снижение утечек воды;- рациональное использование тепловой энергии;- экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС. | Замена розлива ЦО.Современные трубопроводы, запорная арматура.Замена розлива ГВССовременные трубопроводы, запорная арматура |
| 2.32.42.52.62.72.82.93.13.23.33.43.53.6 | ул.Красносельское ш., д.46/3ул.Красногородская, д. 19 к. 2. Гатчинсое ш.,, д. 11ул.Красногородская, д. 15ул. Октябрьская, д. 15ул. Пасечника, д.11 корп. 2ул. Пасечника, д.16ул. Коммунаров, д. 116 корп. 1ул. Коммунаров, д. 118 корп. 1ул. П.Пасечника, д. 20ул. Коммунаров, д. 114ул. Коммунаров, д. 122ул. Нарвская, д. 8 корп.2 |
| 4.1 | ул. Школьная, д.43  | - уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего эффекта от их использования. | Установка светильников на л/к с автоматическими выключателями.Светильники с датчиками движения присутствия. |
| 4.2 | ул.Нарвская, д.12 |
| 4.3 | ул.П.Пасечника д.20 |
| 4.4 | Гатчинское ш., д.12, корп.2 |
| 4.5 | ул. П.Пасечника, д.11, корп.1 |
| 4.6 | ул. П.Пасечника, д.8, корп.2 |
| 4.74.84.9 | Гатчинсое ш.,, д. 11ул.Нарвская, д.6Гатчинское ш., д.13, корп.1 |
| 5.1 | Кингисеппское ш., д.6 | - достижение высоких показателей по сопротивлению теплопередаче, снижению шума;- увеличение срока службы окон. | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля выполняется подрядными организациями.Основные комплектующие детали: ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы. |
| 5.2 | ул.Нарвская, д.6 |
| 5.3 | ул.Нарвская, д.10 |
| 5.4 | Ул.Коммунаров, д. 124 |
| 5.5 | Кингисеппское ш., д.10, корп.3 |
| 5.6 | ул.Красногородская, д.19, корп.3 |
| 5.7 | Гатчинское ш., д.13, корп.2 |
| 5.8 | Красносельское ш., д. 42 |
| 5.9 | Кингисеппское ш., д.10, корп.3 |
| 5.10 | Гатчинское, ш.11 |
| 5.11 | Красносельское ш., д. 36 |
| 5.12 | Красносельское ш., д. 38 |
| 5.13 | ул. П.Пасечника, д.5, корп.2 |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, д. 17 |  |  |

**Перечень планируемых мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Наименование мероприятийПрименяемые технологии, оборудования и материалы |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | **2018 год** |  |
| 1.1 | Ул. Коммунаров, д. 116 корп.2Ул. П.Пасечника, д. 1 к. 3Ул. Школьная, д. 43Ул. Коммунаров, д. 114Ул. Коммунаров, д. 118 корп.2 | - рациональное использование тепловой энергии;-экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Замена запорной арматуры.Современная запорная арматура. |
|  |  |  |  |
| 2.1 | ул.Красногородская, д. 15 | - рациональное использования тепловой энергии.  | Замена и ремонт изоляции трубопроводов.Современные теплоизоляционные материалы в виде цилиндров, скорлуп, трубок. |
| 2.2 |  |
| 2.3 | Красносельское ш., д.46 к. 4 | - снижение утечек воды;- рациональное использование тепловой энергии;- экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС;-увеличение срока эксплуатации трубопроводов. | Замена розлива ГВС.Современные трубопроводы, запорная арматура.Замена розлива ЦО |
| 2.4 | Красносельское ш., д.46 к.4 Ул. Коммунаров, д. 118Красносельское ш., д.44Ул. Коммунаров, д. 124 |
| 4.1 | Гатчинское ш., д.7, корп.2 | - уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего эффекта от их использования. | Установка светильников на л/к с автоматическими выключателями.Светильники с датчиками движения присутствия. |
| 4.2 | Гатчинское ш., д.9, корп.1 |
| 4.3 | Гатчинское ш., д.8, корп.1 |
| 4.4 | ул.Октябрьская, д.15 |
| 4.5 | ул.Коммунаров, д.122, корп.1 |
| 4.6 | ул.Коммунаров, д.118, корп.1 |
| 4.7 | Ул. Коммунаров, д. 118 |
| 5.1 | ул.Октябрьская, д.17 | - достижение высоких показателей по сопротивлению теплопередаче, снижению шума;- увеличение срока службы окон. | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля выполняется подрядными организациями.Основные комплектующие детали: ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы. |
| 5.2 | ул.П.Пасечника д.6 |
| 5.3 | ул.П.Пасечника, д.11, корп.3 |
| 5.4 | ул.Коммунаров, д.124 |
| 5.5 | Красносельское ш., д. 46 |
| 5.6 | ул.Нарвская, д.10 |
| 5.7 | Кингисеппское ш., д.10 к. 2 |
| 5.8 | ул.П.Пасечника, д.5, корп.1 |
| 5.9 | Кингисеппское ш., д.6 |
| 5.10 | ул.Нарвская, д.8 к. 1 |
| 5.11 | ул.Нарвская, д.6 |
| 5.125.135.14 | Кингисеппское ш., д.8Ул. Нарвская, д. 12Ул. Нарвская, д. 8 к. 2 |